(module "SOIC127P812X230-4N" (layer F.Cu)
  (descr "TDA02H0SB1")
  (tags "Switch")
  (attr smd)
  (fp_text reference S** (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "SOIC127P812X230-4N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -4.775 -2.085) (end 4.775 -2.085) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.775 -2.085) (end 4.775 2.085) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.775 2.085) (end -4.775 2.085) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.775 2.085) (end -4.775 -2.085) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.1 -1.835) (end 3.1 -1.835) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.1 -1.835) (end 3.1 1.835) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.1 1.835) (end -3.1 1.835) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.1 1.835) (end -3.1 -1.835) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.1 -0.565) (end -1.83 -1.835) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.75 -1.835) (end 2.75 -1.835) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.75 -1.835) (end 2.75 1.835) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.75 1.835) (end -2.75 1.835) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.75 1.835) (end -2.75 -1.835) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -4.525 -1.36) (end -3.1 -1.36) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at -3.812 -0.635 90) (size 0.75 1.425) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.812 0.635 90) (size 0.75 1.425) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 3.812 0.635 90) (size 0.75 1.425) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3.812 -0.635 90) (size 0.75 1.425) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model "C:\\Users\\theto\\Downloads\\RASCSI\\hw\\Dual_Connector_RaSCSI\\SamacSys_Parts.3dshapes\\TDA02H0SB1R.stp"
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
